{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQG-C / RZQG-L7V1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQG71CVEB / RZQG71L7Y1B","FHQG71CVEB / RZQG71L7V1B","FHQG100CVEB / RZQG100L7V1B","FHQG100CVEB / RZQG100L7Y1B","FHQG125CVEB / RZQG125L7V1B","FHQG125CVEB / RZQG125L7Y1B","FHQG140CVEB / RZQG140L7Y1B","FHQG140CVEB / RZQG140L7V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","6.8 (3)","","","","","","13.4 (3)","13.4 (3)"]
["تبريد المساحة","SEER","","","5.65 (6)"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","SCOP/A","","","3.95 (6)"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","890","","","","","","2,025","2,025"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.82","","","","","","3.31","3.31"]
["","عامل الأداء","","","4.13","","","","","","3.63","3.63"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","","","","","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","","","","","","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","7.5 (4)","","","","","","15.5 (4)","15.5 (4)"]
["Notes","","","","(1) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(1) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)"]
["","","","","(2) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(2) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)"]
["","","","","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية: 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m","(3) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m"]
["","","","","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m; level difference: 0m","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m; level difference: 0m","(4) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 5m; level difference: 0m"]
["","","","","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC","(5) - يتوافق الاستهلاك السنوي للطاقة مع توجيه الطاقة الملصق 2002/31/EC"]
["","","","","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825","(6) - يتوافق SEER وSCOP مع EN 14825"]
["","","","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","6.8 (3)","9.5 (3)","9.5 (3)","12.0 (3)","12.0 (3)"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","7.5 (4)","10.8 (4)","10.8 (4)","13.5 (4)","13.5 (4)"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.82","3.81","3.81","3.35","3.35"]
["","عامل الأداء","","","","4.13","4.15","4.15","3.89","3.89"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","890","1245","1245","1790","1790"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","","A","A","A","A","A"]
["تبريد المساحة","SEER","","","","5.65 (6)","5.69 (6)","5.69 (6)","5.11 (6)","5.11 (6)"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","3.95 (6)","4.20 (6)","4.20 (6)","4.01 (6)","4.01 (6)"]