{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FLKS-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FLKS25BAVMB","FLKS35BAVMB","FLKS50BAVMB","FLKS60BAVMB"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Nom.","m³/min","6.80","7.60","10.00","10.70"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","34.0","35.0","43.0","45.0"]
["الغلاف","اللون","","","","Almond white","Almond white","Almond white","Almond white"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","490","490","490","490"]
["","","","العرض","mm","1050","1050","1050","1050"]
["","","","العمق","mm","200","200","200","200"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","16","16","17.0","17.0"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","7.6","8.6","11.40","12.00"]
["","","","Low","m³/min","6","6.6","8.50","9.30"]
["","","","Silent operation","m³/min","5.2","5.6","7.5","8.3"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","53","54","63.0","64.0"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","37","38","47.0","48.0"]
["","","","Low","dBA","31","32","39.0","41.0"]
["","","","Silent operation","dBA","28","29","36.0","39.0"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","التصريف","","","","18","18","18","18"]
["Standard Accessories","مرشح تنقية الهواء","","","","1","1","1","1"]
["","رباط تحزيم","","","","4","4","4","4"]
["","البطاريات","","","","2","2","2","2"]
["","أنبوب عزل الحرارة (أنبوب سائل التبريد)","","","","1","1","2","2"]
["","جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","1","1","1","1"]
["","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1","1","1"]
["","لوح التثبيت","","","","1","1","1","1"]
["","مرشح إزالة الروائح بالتحفيز الضوئي","","","","1","1","1","1"]
["","حامل جهاز التحكم عن بعد","","","","1","1","1","1"]
["","غطاء جانبي","","","","2","","2","2"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VM","VM","VM","VM"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Notes","","","","","(1) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(1) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(1) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(1) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى."]
["","","","","","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(2) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["Standard Accessories","أنبوب وصلة إضافي","","","","","","2","2"]