{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FLXS-B / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FLXS25BAVMB / RXS25L2V1B","FLXS50BAVMB / RXS50L2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.2","0.9"]
["","Max.","","kW","3.0","5.3"]
["","Nom.","","kW","2.5","4.9"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18.0","20"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","325","860"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.85","2.85"]
["","عامل الأداء","","","3.54","3.35"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","C"]
["","","تدفئة","","B","C"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","3.4","6.1"]
["","Min.","","kW","1.2","0.9"]
["","Max.","","kW","4.5","7.5"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - 220 فولت","(2) - 220 فولت"]
["","","","","(3) - 230 فولت","(3) - 230 فولت"]
["","","","","(4) - 240 فولت","(4) - 240 فولت"]
["","","","","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر"]
["","","","","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(6) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر"]
["","","","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]