{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FLXS-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FLXS25BAVMB","FLXS50BAVMB","FLXS60BAVMB"]
["Sound pressure level","Heating","High","dBA","37","46","47"]
["","","متوسط","dBA","","","42"]
["","","Silent operation","dBA","29","33","34"]
["","","Low","dBA","31","35","37"]
["","Cooling","متوسط","dBA","","","45"]
["","","Silent operation","dBA","28","36","39"]
["","","Low","dBA","31","39","41"]
["","","High","dBA","37","47","48"]
["","","Nom.","dBA","34","41","42"]
["","Cooling","Nom.","dBA","34","43","45"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","1","1"]
["","جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء","","","1","1"]
["","البطاريات","","","2","2","2"]
["","مرشح تنقية الهواء","","","1","1","1"]
["","حامل جهاز التحكم عن بعد","","","1","1","1"]
["","لوح التثبيت","","","1","1","1"]
["","غطاء جانبي","","","2","2","2"]
["","رباط تحزيم","","","4","4","4"]
["","مرشح إزالة الروائح بالتحفيز الضوئي","","","1","1","1"]
["","أنبوب وصلة إضافي","","","","2","2"]
["","أنبوب عزل الحرارة (أنبوب سائل التبريد)","","","1","2"]
["أنظمة التحكم","Infrared remote control","","","ARC433B67","ARC433B67","ARC433B67"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.52","12.7","12.7"]
["","Drain","","","18","18","18"]
["Sound power level","التبريد","","dBA","51","60","60"]
["","التدفئة","","dBA","51","","59"]
["Dimensions","Unit","العرض","mm","1,050","1,050","1,050"]
["","","العمق","mm","200","200","200"]
["","","الارتفاع","mm","490","490","490"]
["الغلاف","اللون","","","Almond white","Almond white","Almond white"]
["الوزن","الوحدة","","kg","16","17","17"]
["Power supply","الطور","","","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60","50"]
["","الاسم","","","VM","VM","V1"]
["","Voltage","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","230"]
["Notes","","","","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت","(1) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء"]
["","","","","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - بالنسبة لاستطاعة التبريد / التدفئة، والحد الأقصى لطول المواسير البينية وأقصى فرق في ارتفاع التركيب، يرجى الرجوع إلى مواصفات الوحدة الخارجية المراد توصيلها."]
["","","","","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]
["","","","","(4) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(4) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(4) - الميزات الكهربائية هي فقط لوحدة ملف المروحة."]
["","","","","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","","1"]
["","دليل التشغيل","","","","","1"]
["","جهاز تحكم عن بعد لاسلكي","","","","","1"]
["","شريط عزل الحرارة","","","","","2"]