{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FLXS-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FLXS25BAVMB","FLXS50BAVMB","FLXS60BAVMB"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Nom.","m³/min","7.6","11.4","10.7"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","34","43","45"]
["Fan","Air flow rate","Heating","Nom.","m³/min","8.3","9.8","10.6"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","34","41","42"]
["الغلاف","اللون","","","","Almond white","Almond white","Almond white"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","490","490","490"]
["","","","العرض","mm","1050","1050","1050"]
["","","","العمق","mm","200","200","200"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","16","17","17"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","7.6","11.4","12.0"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تبريد","متوسط","m³/min","","","10.7"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Low","m³/min","6","8.5","9.3"]
["","","","Silent operation","m³/min","5.2","7.5","8.3"]
["","","Heating","High","m³/min","9.2","12.1","12.8"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تدفئة","متوسط","m³/min","","","10.6"]
["Fan","Air flow rate","Heating","Low","m³/min","7.4","7.5","8.4"]
["","","","Silent operation","m³/min","6.6","6.8","7.5"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","51","60","60"]
["","التدفئة","","","dBA","51","","59"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","37","47","48"]
["مستوى ضغط الصوت","تبريد","","متوسط","dBA","","","45"]
["Sound pressure level","Cooling","","Low","dBA","31","39","41"]
["","","","Silent operation","dBA","28","36","39"]
["","Heating","","High","dBA","37","46","47"]
["مستوى ضغط الصوت","تدفئة","","متوسط","dBA","","","42"]
["Sound pressure level","Heating","","Low","dBA","31","35","37"]
["","","","Silent operation","dBA","29","33","34"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.52","12.7","12.7"]
["","التصريف","","","","18","18","18"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","ARC433B67","ARC433B67","ARC433B67"]
["Standard Accessories","مرشح تنقية الهواء","","","","1","1","1"]
["","رباط تحزيم","","","","4","4","4"]
["","البطاريات","","","","2","2","2"]
["","أنبوب عزل الحرارة (أنبوب سائل التبريد)","","","","1","2"]
["","جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","1","1"]
["","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1"]
["","لوح التثبيت","","","","1","1","1"]
["","مرشح إزالة الروائح بالتحفيز الضوئي","","","","1","1","1"]
["","حامل جهاز التحكم عن بعد","","","","1","1","1"]
["","غطاء جانبي","","","","2","2","2"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","VM","VM","V1"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50"]
["","Voltage","","","V","220-240/220-230","220-240/220-230","230"]
["Notes","","","","","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت","(1) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء"]
["","","","","","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - بالنسبة لاستطاعة التبريد / التدفئة، والحد الأقصى لطول المواسير البينية وأقصى فرق في ارتفاع التركيب، يرجى الرجوع إلى مواصفات الوحدة الخارجية المراد توصيلها."]
["","","","","","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]
["","","","","","(4) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(4) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة كاتمة للصدى.","(4) - الميزات الكهربائية هي فقط لوحدة ملف المروحة."]
["","","","","","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(6) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["Standard Accessories","أنبوب وصلة إضافي","","","","","2","2"]
["","دليل التركيب","","","","","","1"]
["","جهاز تحكم عن بعد لاسلكي","","","","","","1"]
["","دليل التشغيل","","","","","","1"]
["","شريط عزل الحرارة","","","","","","2"]