{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-CW / RXA-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA20C2V1BW / RXA20A5V1B8","FTXA25C2V1BW / RXA25A5V1B8","FTXA35C2V1BW / RXA35A5V1B8"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","Max.","","kW","2.60","3.20","4.00"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.80","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","4.70","5.20"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.70","4.46","4.37"]
["","عامل الأداء","","","5.00","5.00","4.04"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","213","280","389"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.00","2.50","3.40"]
["","SEER","","","8.75","8.74","8.73"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","80","100","136"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+++","A+++","A+++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.40","2.45","2.50"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","5.15","5.15","5.15"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","2.04","2.09","2.10"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","652","666","680"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(3) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]