{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXB-B / RXB-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXB25B1V1 / RXB25B6V19","FTXB25B1V1 / RXB25B6V1","FTXB25BV1 / RXB25B5V1","FTXB35B1V1 / RXB35B6V19","FTXB35B1V1 / RXB35B6V1","FTXB35BV1 / RXB35B5V1","FTXB50BV1B / RXB50BV1B","FTXB60BV1B / RXB60BV1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.630","1.750"]
["","Max.","","kW","3.0","3.0","3.0","3.8","3.8","3.8","6.200","6.500"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","2.5","3.5","3.5","3.5","5.480","6.230"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","15.9"]
["","Drain","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0","18.0","18.0","16.5","16.5"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","365","365","365","519","519","519","859","966"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.42 (1)","3.42 (1)","3.42 (1)","3.37","3.37","3.37 (1)","3.19","3.23"]
["","عامل الأداء","","","4.10 (1)","4.10 (1)","4.06 (1)","3.76 (1)","3.76 (1)","3.76 (1)","3.75","3.81"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A","B","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","3.3","3.3","3.3","3.6","3.6","3.6","5.620","6.400"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.170","1.200"]
["","Max.","","kW","4.0","4.0","4.0","4.8","4.8","4.8","6.600","7.100"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - تم اختبار كل الوحدات والتأكد من موافقتها للمقياس ISO5151 (وحدة بلا مجاري هوائية) أو ISO13253 (وحدة بمجاري هوائية)","(2) - تم اختبار كل الوحدات والتأكد من موافقتها للمقياس ISO5151 (وحدة بلا مجاري هوائية) أو ISO13253 (وحدة بمجاري هوائية)"]
["","","","","","","","","","","(3) - All specifications are subjected to change by the manufacturer without prior notice.","(3) - All specifications are subjected to change by the manufacturer without prior notice."]
["","","","","","","","","","","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(4) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]