{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20F5V1B / RXF20F5V1B","FTXF25F5V1B / RXF25F5V1B","FTXF35F5V1B / RXF35F5V1B","FTXF42F5V1B / RXF42F5V1B","FTXF50F5V1B / RXF50F5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20F5V1B","RXF25F5V1B","RXF35F5V1B","RXF42F5V1B","RXF50F5V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3","1.30","1.30","1.4","1.30"]
["","Nom.","","kW","2","2.50","3.30","4.2","5"]
["","Max.","","kW","2.4","2.80","3.80","4.3","5.30"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.3","1.30","1.30","1.4","1.43"]
["","Nom.","","kW","2.4","2.80","3.50","4.6","5.40"]
["","Max.","","kW","3.3","3.70","4.40","5","6.13"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.38","3.24","3.30","3.3","3.30"]
["","عامل الأداء","","","3.75","3.73","3.72","3.71","3.71"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","108","135","188","226","269"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2","2.50","3.50","4.2","5"]
["","SEER","","","6.5","6.50","6.50","6.5","6.50"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","108","135","188","226","269"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","2.2","2.40","2.60","3.3","3.80"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","4.2","4.20","4.20","4.3","4.10"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","1.86","1.97","2.21","2.61","3.24"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","733","801","867","1,075","1,297"]
["Notes","","","","(1) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent","(1) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent","(1) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent","(1) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent","(1) - تستند استطاعات التبريد الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏°CDB، و19‏°CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏°CDB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات السلسلة عالية الفعالية، بشهادة Eurovent"]
["","","","","(2) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية","(2) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية","(2) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية","(2) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية","(2) - تستند استطاعات التدفئة الإسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20‏°CDB، درجة الحرارة الخارجية: 7‏°CDB، و6°CWB، طول أنابيب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات سلسلة الفعالية القياسية"]
["","","","","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]