{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-MS / RXJ-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20MV1BS / RXJ20M3V1B","FTXJ20MV1BS / RXJ20M5V1B","FTXJ20MV1BS / RXJ20M2V1B","FTXJ25MV1BS / RXJ25M2V1B","FTXJ25MV1BS / RXJ25M5V1B","FTXJ25MV1BS / RXJ25M3V1B","FTXJ35MV1BS / RXJ35M3V1B","FTXJ35MV1BS / RXJ35M5V1B","FTXJ35MV1BS / RXJ35M2V1B","FTXJ50MV1BS / RXJ50MV1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.30","","","","","0.90","0.90"]
["","Max.","","kW","2.80","","","","","3.30","4.10"]
["","Nom.","","kW","2.30","2.30","2.3","2.4","2.40","2.40","3.50","3.50","3.5","4.80"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","248","248","248","254","254","254","428","428","428","716"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.64","4.64","4.64","4.73","4.73","4.73","4.09","4.09","4.09","3.35"]
["","عامل الأداء","","","5.00","5.00","5.00","4.57","4.57","4.57","4.04","4.04","4.04","3.65"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","2.50","2.5","2.5","3.2","3.2","3.20","4.00","4.0","4","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","","","","","0.90","0.90"]
["","Max.","","kW","4.30","","","","","4.70","5.10"]
["Notes","","","","(1) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(1) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","(1) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(1) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(1) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(1) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]