{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":18,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / 2MXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM42M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","4.00","4.00","4.00","4.00","","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","4.00","5.00","5.00"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","486","481","477","479","","619","615","609","612","609","599","471","624","601"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.12","4.16","4.20","4.18","","4.04","4.07","4.11","4.09","4.11","4.18","4.25","4.01","4.16"]
["","عامل الأداء","","","4.28","4.32","4.41","4.37","","4.12","4.13","4.15","4.03","4.01","3.94","4.09","4.08","3.98"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","4.20","4.20","4.20","4.20","","","","","","","","","5.60"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","","","","","4.0"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","","","4.20"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","4.20"]
["","عامل الأداء","","","","","","","4.41"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","","477"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","A"]
["","","تدفئة","","","","","","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","4.00"]
["","SEER","","","","","","","8.19"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","171"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","3.20"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","4.60"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","","","","3"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","974"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م. بيانات لسلسلة الفعالية القياسية. يتم استخدام التفاوت في Eurovent 2015"]
["","","","","","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Heating capacity","Min.","","kW","","","","","","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.20","","5.60"]
["Notes","","","","","","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]