{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / RXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / RXM20M2V1B","FTXM25M2V1B / RXM25M2V1B","FTXM35M2V1B / RXM35M2V1B","FTXM42M2V1B / RXM42M2V1B","FTXM42M2V1B / RXM42MV1B","FTXM50M2V1B / RXM50M2V1B","FTXM50M2V1B / RXM50MV1B","FTXM60M2V1B / RXM60M2V1B","FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.70","1.7","1.70","1.7","1.9"]
["","Max.","","kW","2.6","3.2","4.0","5.00","5.0","5.30","5.3","6.7"]
["","Nom.","","kW","2.0","2.5","3.40","4.20","4.2","5.00","5.00","6.00"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","219","278","421","","560","","679","885"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.57","4.50","4.23","3.75","3.75","3.68","3.68","3.39"]
["","عامل الأداء","","","5.00","5.00","4.40","4.12","4.12","4.00","4.00","3.61"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","2.50","2.8","4.00","5.40","5.40","5.80","5.8","7.00"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.70","1.7","1.70","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","3.5","4.70","5.2","6.00","6.0","6.50","6.5","8.0"]
["Notes","","","","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(2) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]
["","","","","","","","(3) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(3) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","","RXM71M2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","","7.10"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","","8.50"]
["Heating capacity","Min.","","kW","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","","8.20"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","","10.20"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","3.03"]
["","عامل الأداء","","","","","","","","","","","3.19"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","","","","","B"]
["","","تدفئة","","","","","","","","","","D"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","","","7.10"]
["","SEER","","","","","","","","","","","6.11"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","","","407"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","","","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","","","6.20"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","","","","","3.81"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","","","","","","","","5.01"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","","","2276"]