{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R2V1B / RXM20R5V1B","FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B","FTXM25R2V1B / RXM25R5V1B","FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B","FTXM35R2V1B / RXM35R5V1B","FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B","FTXM42R2V1B / RXM42R5V1B","FTXM42R2V1B / RXM42R2V1B","FTXM42R5V1B / RXM42R5V1B","FTXM42R5V1B / RXM42R2V1B","FTXM50R2V1B / RXM50R2V1B","FTXM50R2V1B / RXM50R5V1B","FTXM60R2V1B / RXM60R2V1B","FTXM60R2V1B / RXM60R5V1B","FTXM71R2V1B / RXM71R2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.40","1.40","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.00","2.50","2.50","3.40","3.40","","","","","","","","","7.10"]
["","Max.","","kW","2.60","2.60","3.20","3.20","4.00","4.00","","","","","","","","","8.50"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.40","1.40","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.50","2.80","2.80","4.00","4.00","","","","","","","","","8.20"]
["","Max.","","kW","3.50","3.50","4.70","4.70","5.20","5.20","","","","","","","","","10.20"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","219","219","278","278","402","402","","","","","","","","","1,172"]
["","عامل الأداء","","","5.00","5.00","5.00","5.00","4.04","4.04","","","","","","","","","3.19"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.57","4.57","4.50","4.50","4.23","4.23","","","","","","","","","3.03"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A","","","","","","","","","B"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A","","","","","","","","","D"]
["Notes","","","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(3) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(4) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","","","","","","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","4.2","4.2","4.2","4.2","5","5","6","6"]
["","Max.","","kW","","","","","","","5","5","5","5","6","6","7","7"]
["Heating capacity","Min.","","kW","","","","","","","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","5.4","5.4","5.4","5.4","5.8","5.8","7","7"]
["","Max.","","kW","","","","","","","6","6","6","6","7.7","7.7","8","8"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","4.33","4.33","4.33","4.33","3.68","3.68","3.39","3.39"]
["","عامل الأداء","","","","","","","","","4.12","4.12","4.12","4.12","4","4","3.61","3.61"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","","","","485","485","485","485","679","679","885","885"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تدفئة","","","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","4.2","4.2","4.2","4.2","5","5","6","6"]
["","SEER","","","","","","","","","7.85","7.85","7.85","7.85","7.41","7.41","6.9","6.9"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","187","187","187","187","236","236","304","304"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","","","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A+","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","","","","","4","4","4","4","4.6","4.6","4.8","4.8"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","","","","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.3","4.3"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","","","","","","3.67","3.67","3.67","3.67","3.85","3.85","3.99","3.99"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","","","","","1189","1189","1189","1189","1368","1368","1562","1562"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","","","","","","","","","A","A","A","A"]