{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":16,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXM20R2V1B","FTXM20R5V1B","FTXM25R2V1B","FTXM25R5V1B","FTXM35R2V1B","FTXM35R5V1B","FTXM42R2V1B","FTXM42R5V1B","FTXM50R2V1B","FTXM60R2V1B","FTXM71R2V1B"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","0.029","0.029","0.025","0.025","0.03","0.03","0.034","0.034","0.03","0.032","0.054"]
["","Heating","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.022","0.022","0.027","0.027","0.038","0.038","0.032","0.035","0.06"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","295","295","295","295","295","295","295","295","299","299","299"]
["","","","العرض","mm","778","778","778","778","778","778","778","778","998","998","998"]
["","","","العمق","mm","272","272","272","272","272","272","272","272","292","292","292"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","10","10","10","10","10","10","10","10","14.5","14.5","14.5"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","10.5","10.5","10.5","10.5","11.3","11.3","11.9","11.9","15.8","16.7","16.9"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تبريد","متوسط","m³/min","7.5","7.5","7.6","7.6","7.8","7.8","9","9","14","14","15"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Low","m³/min","5.7","5.7","5.7","5.7","6","6","6.5","6.5","11.4","11.8","12.2"]
["","","","Silent operation","m³/min","4.3","4.3","4.1","4.1","4.2","4.2","4.3","4.3","8.3","9.1","10"]
["","","Heating","High","m³/min","9.3","9.3","9.8","9.8","9.8","9.8","12.4","12.4","15.8","16.5","17.7"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تدفئة","متوسط","m³/min","8.2","8.2","8","8","8.5","8.5","9.7","9.7","14.2","15.2","15.8"]
["Fan","Air flow rate","Heating","Low","m³/min","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.5","6.5","6.5","12","12.4","12.7"]
["","","","Silent operation","m³/min","5.1","5.1","4.9","4.9","4.9","4.9","4.9","4.9","10.5","11.1","11.6"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","57","57","57","57","58","58","60","60","58","60","60"]
["","التدفئة","","","dBA","54","54","54","54","54","54","60","60","58","59","61"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","41","41","41","41","45","45","45","45","44","46","47"]
["مستوى ضغط الصوت","تبريد","","متوسط","dBA","33","33","33","33","33","33","39","39","40","42","43"]
["Sound pressure level","Cooling","","Low","dBA","25","25","25","25","29","29","30","30","36","37","38"]
["","","","Silent operation","dBA","19","19","19","19","19","19","21","21","27","30","32"]
["","Heating","","High","dBA","39","39","39","39","39","39","45","45","43","45","46"]
["مستوى ضغط الصوت","تدفئة","","متوسط","dBA","34","34","34","34","35","35","39","39","39","41","42"]
["Sound pressure level","Heating","","Low","dBA","26","26","27","27","28","28","29","29","34","36","37"]
["","","","Silent operation","dBA","20","20","20","20","20","20","21","21","31","33","34"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","15.9"]
["","التصريف","","","","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67"]
["","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","جهاز تحكم عن بعد لاسلكي","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","بطاريات جافة قياس AAA","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","مجموعة أدوات ملاءمة WLAN","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","دليل التشغيل","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","مرشح أباتيت التيتانيوم المزيل للروائح","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2"]
["","مسامير لولبية لتثبيت الوحدة الداخلية","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","لوح التثبيت","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","حامل جهاز التحكم عن بعد","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(1) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(1) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(1) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر"]
["Standard Accessories","مرشح الجسيمات الفضي","","","","","","","","","","","","1","1","1"]