{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-L / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP35L5V1B / RXP35M5V1B","FTXP35L2V1B / RXP35M5V1B","FTXP50L2V1B / RXP50M2V1B","FTXP60L2V1B / RXP60M2V1B","FTXP71L2V1B / RXP71M2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3","","1.7"]
["","Max.","","kW","4.0","","6.0"]
["","Nom.","","kW","3.50","","5.0"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","693"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.49","","3.61"]
["","عامل الأداء","","","4.02","","3.80"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A"]
["","","تدفئة","","A"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","4.00","","6.0"]
["","Min.","","kW","1.30","","1.7"]
["","Max.","","kW","4.80","","7.70"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["Outdoor unit","","","","","RXP35M5V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","1.3","","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","","3.50","","6.0","7.1"]
["","Max.","","kW","","4.0","","7.0","7.3"]
["Heating capacity","Min.","","kW","","1.30","","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","","4.00","","7.0","8.2"]
["","Max.","","kW","","4.80","","8.00","9.00"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.49","","3.29","2.64"]
["","عامل الأداء","","","","4.02","","3.63","3.19"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A"]
["","","تدفئة","","","A"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A++","","A++","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","3.50","","6.00","7.10"]
["","SEER","","","","6.62","","6.82","5.30"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","186","","308","469"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A++","","A+","A"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","2.80","","4.80","6.20"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","4.64","","4.10","3.81"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","2.33","","4.24","5.02"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","845","","1637","2278"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["الفعالية الإسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","","912","1345"]