{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.0","6.0"]
["","Max.","","kW","6.0","7.0"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6.0","7.0"]
["","Max.","","kW","7.7","8.0"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","693","912"]
["","عامل الأداء","","","3.80","3.63"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.61","3.29"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB؛ درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0"]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","7.1"]
["","Max.","","kW","","","7.3"]
["Heating capacity","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","8.2"]
["","Max.","","kW","","","9.0"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","2.64"]
["","عامل الأداء","","","","","3.19"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","","1345"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","","D"]
["","","تدفئة","","","","D"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","401"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","","A+"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","","4.24"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","","2166"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","","A+++ ~ D"]