{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-J / RXL-J"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS20J2V1B / RXL20J2V1B","FTXS25J2V1B / RXL25J2V1B","FTXS35J2V1B / RXL35J2V1B","FTXS35J2V1B / RXL35J3V1B","FTXS42J2V1B / RXL42J3V1B","FTXS50J2V1B / RXL50J3V1B","FTXS50J2V1B / RXL50J2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.0 (3)","2.5 (3)","3.5 (3)","3.5 (2)","4.2 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)"]
["","Max.","","kW","2.8","3.2","4.0","4.0","5.0","5.3","5.3"]
["Heating capacity","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","2.7 (4)","3.3 (4)","4.0 (4)","4.0 (3)","5.4 (3)","5.8 (3)","5.8 (3)"]
["","Max.","","kW","4.3","4.7","5.2","5.2","6.0","6.5","6.5"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","225","268","430","430","605","730","730"]
["","عامل الأداء","","","4.43","4.65","4.21","4.21 (1)","3.72 (1)","3.79 (1)","3.79 (1)"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","4.44","4.67","4.07","4.07 (1)","3.47 (1)","3.42 (1)","3.42 (1)"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","تدفئة","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Piping connections","Drain","OD","mm","","","","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["","غاز","القطر الخارجي","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Liquid","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["Notes","","","","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - ملصق الطاقة: مدرج من A (أعلى فعالية) إلى G (أقل فعالية)","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط","(1) - نسبة فعالية استهلاك الطاقة/عامل الأداء بحسب Eurovent 2012، للاستخدام خارج دول الاتحاد الأوروبي فقط"]
["","","","","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - استهلاك الطاقة السنوي: استناداً إلى معدل استخدام 500 ساعة تشغيل في السنة بالحمل الكامل (الشروط الأسمية)","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر","(2) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير:5 متر"]
["","","","","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد 5 متر (أفقي).","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد 5 متر (أفقي).","(3) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد 5 متر (أفقي).","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر"]
["","","","","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)","(4) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر (أفقي)","(4) - 220 فولت","(4) - 220 فولت","(4) - 220 فولت","(4) - 220 فولت"]
["","","","","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(5) - 230 فولت","(5) - 230 فولت","(5) - 230 فولت","(5) - 230 فولت"]
["","","","","","","","(6) - 240 فولت","(6) - 240 فولت","(6) - 240 فولت","(6) - 240 فولت"]
["","","","","","","","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي","(7) - الفعالية الإسمية: التبريد عند 35°/27° حمل إسمي، التدفئة عند 7°/20° حمل إسمي"]