{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":15,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXS20K2V1B","FTXS20K3V1B","FTXS25K2V1B","FTXS25K3V1B","FTXS35K2V1B","FTXS35K3V1B","FTXS42K2V1B","FTXS42K3V1B","FTXS50K2V1B","FTXS50K3V1B"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Nom.","m³/min","8.8","","9.1","","11.2","","11.2","","11.9"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","32","","33","","37","","39","","40"]
["Fan","Air flow rate","Heating","Nom.","m³/min","7.8","","8.0","","9.3","","10.0","","10.8"]
["Sound pressure level","Heating","","Nom.","dBA","34","","34","","39","","39","","40"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","0.04","0.040 (1) (3) (2), 0.040 (1) (3) (2), 0.040 (1) (3) (2)","0.04","0.040 (2) (1) (3), 0.040 (2) (1) (3), 0.040 (2) (1) (3)","0.026 (3) (4) (2), 0.026 (3) (4) (2), 0.026 (3) (4) (2)","0.026 (1) (3) (2), 0.026 (1) (3) (2), 0.026 (1) (3) (2)","0.024 (4) (2) (3), 0.024 (4) (2) (3), 0.024 (4) (2) (3)","0.024 (3) (2) (1), 0.024 (3) (2) (1), 0.024 (3) (2) (1)","0.026 (3) (2) (4), 0.026 (3) (2) (4), 0.026 (3) (2) (4)","0.026 (2) (3) (1), 0.026 (2) (3) (1), 0.026 (2) (3) (1)"]
["","Heating","","Nom.","kW","0.04","0.040 (1) (2) (3), 0.040 (1) (2) (3), 0.040 (1) (2) (3)","0.04","0.040 (2) (3) (1), 0.040 (2) (3) (1), 0.040 (2) (3) (1)","0.028 (3) (2) (4), 0.028 (3) (2) (4), 0.028 (3) (2) (4)","0.028 (3) (2) (1), 0.028 (3) (2) (1), 0.028 (3) (2) (1)","0.030 (3) (4) (2), 0.030 (3) (4) (2), 0.030 (3) (4) (2)","0.030 (3) (2) (1), 0.030 (3) (2) (1), 0.030 (3) (2) (1)","0.032 (2) (3) (4), 0.032 (2) (3) (4), 0.032 (2) (3) (4)","0.032 (2) (1) (3), 0.032 (2) (1) (3), 0.032 (2) (1) (3)"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","289","215","289","215","298","215","298","215","298","215"]
["","","","العرض","mm","780","780","780","780","900","900","900","900","900","900"]
["","","","العمق","mm","215","289","215","289","215","298","215","298","215","298"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","8","8.00","8","8.00","11","11.0","11","11.0","11","11.0"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","8.8","8.8","9.1","9.1","11.2","11.2","11.2","11.2","11.9","11.9"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تبريد","متوسط","m³/min","","6.7","","7.0","","8.5","","9.1","","9.6"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Low","m³/min","4.7","4.7","5.0","5.0","5.8","5.8","7.0","7.0","7.4","7.4"]
["","","","Silent operation","m³/min","3.9","3.9","3.9","3.9","4.1","4.1","4.1","4.1","4.5","4.5"]
["","","Heating","High","m³/min","9.5","9.5","10.0","10.0","12.1","12.1","12.4","12.4","13.3","13.3"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تدفئة","متوسط","m³/min","","7.8","","8.0","","9.3","","10.0","","10.8"]
["Fan","Air flow rate","Heating","Low","m³/min","6.0","6.0","6.0","6.0","6.5","6.5","7.8","7.8","8.4","8.4"]
["","","","Silent operation","m³/min","4.3","4.3","4.3","4.3","4.2","4.2","5.2","5.2","5.5","5.5"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","58","58","58","58","59","59","59","59","60","60"]
["","التدفئة","","","dBA","58","58","58","58","59","59","59","59","60","60"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","40","40","41","41","45","45","45","45","46","46"]
["مستوى ضغط الصوت","تبريد","","متوسط","dBA","","32","","33","","37","","39","","40"]
["Sound pressure level","Cooling","","Low","dBA","24","24","25","25","29","29","33","33","34","34"]
["","","","Silent operation","dBA","19","19","19","19","19","19","21","21","23","23"]
["","Heating","","High","dBA","40","40","41","41","45","45","45","45","47","47"]
["مستوى ضغط الصوت","تدفئة","","متوسط","dBA","","34","","34","","39","","39","","40"]
["Sound pressure level","Heating","","Low","dBA","27","27","27","27","29","29","33","33","34","34"]
["","","","Silent operation","dBA","19","19","19","19","19","19","22","22","24","24"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.5","9.50","9.5","9.50","9.5","9.50","9.5","9.50","12.7","12.7"]
["","التصريف","","","","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","ARC466A6","ARC466A6","ARC466A6","ARC466A6","ARC466A6","ARC466A9","ARC466A6","ARC466A9","ARC466A6","ARC466A9"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","جهاز تحكم عن بعد لاسلكي","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","دليل التشغيل","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","البطاريات","","","","2","","2","","2","","2","","2"]
["","مسامير لولبية لتثبيت الوحدة الداخلية","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","لوح التثبيت","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","حامل جهاز التحكم عن بعد","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","مرشح تنقية الهواء بالتحفيز الضوئي وأباتيت التيتانيوم","","","","2","","2","","2","","2","","2"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت","(1) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(1) - 220 فولت","(1) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(1) - 220 فولت","(1) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(1) - 220 فولت"]
["","","","","","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - 220 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - 220 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - 220 فولت","(2) - 230 فولت"]
["","","","","","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - 230 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - 230 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - 230 فولت","(3) - 240 فولت"]
["Standard Accessories","بطاريات جافة قياس AAA","","","","","2","","2","","2","","2","","2"]
["","مرشح أباتيت التيتانيوم المزيل للروائح","","","","","2","","2","","2","","2","","2"]
["Notes","","","","","","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(4) - 240 فولت","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(4) - 240 فولت","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(4) - 240 فولت","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها."]