{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-K1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXS20K3V1B1","FTXS25K3V1B1","FTXS35K3V1B1","FTXS42K3V1B1","FTXS50K3V1B1"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","0.040 (3) (1) (2), 0.040 (3) (1) (2), 0.040 (3) (1) (2)","0.040 (3) (1) (2), 0.040 (3) (1) (2), 0.040 (3) (1) (2)","0.026 (1) (2) (3), 0.026 (1) (2) (3), 0.026 (1) (2) (3)","0.024 (2) (3) (1), 0.024 (2) (3) (1), 0.024 (2) (3) (1)","0.026 (2) (3) (1), 0.026 (2) (3) (1), 0.026 (2) (3) (1)"]
["","Heating","","Nom.","kW","0.040 (1) (3) (2), 0.040 (1) (3) (2), 0.040 (1) (3) (2)","0.040 (3) (2) (1), 0.040 (3) (2) (1), 0.040 (3) (2) (1)","0.028 (3) (1) (2), 0.028 (3) (1) (2), 0.028 (3) (1) (2)","0.030 (3) (1) (2), 0.030 (3) (1) (2), 0.030 (3) (1) (2)","0.032 (3) (1) (2), 0.032 (3) (1) (2), 0.032 (3) (1) (2)"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض","أبيض"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","289","289","298","298","298"]
["","","","العرض","mm","780","780","900","900","900"]
["","","","العمق","mm","215","215","215","215","215"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","9","9","12","12","12"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","8.1","9.1","11.2","11.2","11.9"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تبريد","متوسط","m³/min","6.7","7.0","8.5","9.1","9.6"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Low","m³/min","4.7","5.0","5.8","7.0","7.4"]
["","","","Silent operation","m³/min","3.9","3.9","4.1","4.1","4.5"]
["","","Heating","High","m³/min","10.0","10.0","13.9","13.4","14.3"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تدفئة","متوسط","m³/min","8.0","8.0","10.2","10.6","11.3"]
["Fan","Air flow rate","Heating","Low","m³/min","6.0","6.0","6.5","7.8","8.4"]
["","","","Silent operation","m³/min","4.3","4.3","4.2","5.2","5.5"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","58","58","59","59","60"]
["","التدفئة","","","dBA","58","58","59","59","60"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","40","41","45","45","46"]
["مستوى ضغط الصوت","تبريد","","متوسط","dBA","32","33","37","39","40"]
["Sound pressure level","Cooling","","Low","dBA","24","25","29","33","34"]
["","","","Silent operation","dBA","19","19","19","21","23"]
["","Heating","","High","dBA","40","41","45","45","47"]
["مستوى ضغط الصوت","تدفئة","","متوسط","dBA","34","34","39","39","40"]
["Sound pressure level","Heating","","Low","dBA","27","27","29","33","34"]
["","","","Silent operation","dBA","19","19","19","22","24"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.50","9.50","9.50","12.70","12.70"]
["","التصريف","","","","18","18","18","18","18"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","ARC466A6","ARC466A6","ARC466A9","ARC466A9","ARC466A9"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1","1","1"]
["","بطاريات جافة قياس AAA","","","","2","2"]
["","دليل التشغيل","","","","1","1","1","1","1"]
["","مرشح أباتيت التيتانيوم المزيل للروائح","","","","2","2","2","2","2"]
["","مسامير لولبية لتثبيت الوحدة الداخلية","","","","2","2","2","2","2"]
["","جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","1","1","1","1","1"]
["","لوح التثبيت","","","","1","1","1","1","1"]
["","حامل جهاز التحكم عن بعد","","","","1","1","1","1","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-230-240","220-230-240","220-230-240","220-230-240","220-230-240"]
["Notes","","","","","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت","(1) - 220 فولت"]
["","","","","","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت","(2) - 230 فولت"]
["","","","","","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت","(3) - 240 فولت"]
["","","","","","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها.","(4) - عند التوصيل بوحدة خارجية متعددة الأنظمة، راجع مواصفات الوحدة الخارجية المتعددة المراد توصيلها."]
["","","","","","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي). استهلاك الطاقة السنوي المقدر من أجل وقت تشغيل 2700 ساعة/سنة.","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي). استهلاك الطاقة السنوي المقدر من أجل وقت تشغيل 2700 ساعة/سنة.","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي). استهلاك الطاقة السنوي المقدر من أجل وقت تشغيل 2700 ساعة/سنة.","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي). استهلاك الطاقة السنوي المقدر من أجل وقت تشغيل 2700 ساعة/سنة.","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية CDB؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي). استهلاك الطاقة السنوي المقدر من أجل وقت تشغيل 2700 ساعة/سنة."]
["","","","","","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي)؛; قياسي: T3، (وحدة حرارية/ساعة)/واط","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي)؛; قياسي: T3، (وحدة حرارية/ساعة)/واط","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي)؛; قياسي: T3، (وحدة حرارية/ساعة)/واط","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي)؛; قياسي: T3، (وحدة حرارية/ساعة)/واط","(6) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 29‏° مئوية CDB، و 19‏° مئوية CWB؛; درجة الحرارة الخارجية 46‏° مئوية بمقياس الحوجلة الجافة؛; طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م (أفقي)؛; قياسي: T3، (وحدة حرارية/ساعة)/واط"]
["Standard Accessories","البطاريات","","","","","","2","2","2"]