{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXTP-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXTP25R2V1B","FVXM25A3V1B / RXTP25R2V1B","FVXM35A2V1B / RXTP35R2V1B","FVXM35A3V1B / RXTP35R2V1B"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","1.40","","1.40"]
["","Max.","","kW","4.20","","4.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","","3.50"]
["الفعالية الاسمية","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","328","","510"]
["","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","3.81","","3.43"]
["","عامل الأداء","","","3.86","","3.54"]
["","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","A","","A"]
["","","تدفئة","","A","","B"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","3.20","","4.00"]
["","Min.","","kW","1.20","","1.20"]
["","Max.","","kW","5.70","","6.20"]
["Notes","","","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م.","","(1) - استطاعات التبريد الإسمية تستند إلى: درجة الحرارة الداخلية: 27‏° مئوية CDB، و19‏° مئوية CWB، درجة الحرارة الخارجية: 35‏° مئوية CDB؛ طول أنبوب سائل التبريد المكافئ: 5م، فرق المستوى: 0م."]
["","","","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر.","","(2) - تستند استطاعة التدفئة الاسمية إلى: درجة الحرارة الداخلية: 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية: 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، الطول المكافئ لمواسير مادة التبريد: 5 متر، فرق المستوى: 0 متر."]
["","","","","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","(4) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","","(4) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["Cooling capacity","Min.","","kW","","1.40","","1.40"]
["","Nom.","","kW","","2.50","","3.50"]
["","Max.","","kW","","4.20","","4.30"]
["Heating capacity","Min.","","kW","","1.20","","1.20"]
["","Nom.","","kW","","3.20","","4.00"]
["","Max.","","kW","","5.70","","6.20"]
["الفعالية الإسمية","نسبة فعالية استهلاك الطاقة","","","","3.81","","3.43"]
["","عامل الأداء","","","","3.86","","3.54"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","kWh","","328","","510"]
["الفعالية الاسمية","التوجيه الخاص بملصق الطاقة","تبريد","","","A","","A"]
["","","تدفئة","","","A","","B"]
["تبريد المساحة","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A++","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","2.50","","3.50"]
["","SEER","","","","6.50","","6.10"]
["تدفئة المساحة","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","135","","201"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","فئة فعالية استهلاك الطاقة","","","","A++","","A++"]
["","الاستطاعة","Pdesign","kW","","2.50","","3.00"]
["","تدفئة المساحة (مناخ معتدل)-=-SCOP/A","","","","4.70","","4.62"]
["","Pdh استطاعة التدفئة عند -10°","","kW","","2.50","","3.00"]
["","استهلاك الطاقة السنوي","","كيلو واط ساعي/سنة","","744","","909"]