{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FVXM25A3V1B","FVXM25A2V1B","FVXM35A3V1B","FVXM35A2V1B","FVXM50A3V1B"]
["Power input","Cooling","","Nom.","kW","0.02","","0.02","","0.03"]
["","Heating","","Nom.","kW","0.02","","0.03","","0.03"]
["الغلاف","اللون","","","","أبيض","","أبيض","","أبيض"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","600","","600","","600"]
["","","","العرض","mm","750","","750","","750"]
["","","","العمق","mm","238","","238","","238"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","17","","17","","17"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","High","m³/min","8.7","","9.2","","11.6"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تبريد","متوسط","m³/min","7","","7","","9"]
["Fan","Air flow rate","Cooling","Low","m³/min","4.9","","4.9","","6.6"]
["","","","Silent operation","m³/min","4.1","","4.1","","5.4"]
["","","Heating","High","m³/min","9.2","","9.8","","12.8"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","تدفئة","متوسط","m³/min","7.2","","7.2","","10"]
["Fan","Air flow rate","Heating","Low","m³/min","5.6","","5.6","","8.4"]
["","","","Silent operation","m³/min","4.1","","4.1","","5.9"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","52","","53","","61"]
["","التدفئة","","","dBA","52","","53","","62"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","38","","39","","44"]
["مستوى ضغط الصوت","تبريد","","متوسط","dBA","32","","32","","38"]
["Sound pressure level","Cooling","","Low","dBA","25","","25","","31"]
["","","","Silent operation","dBA","20","","20","","27"]
["","Heating","","High","dBA","38","","39","","46"]
["مستوى ضغط الصوت","تدفئة","","متوسط","dBA","32","","32","","40"]
["Sound pressure level","Heating","","Low","dBA","25","","25","","35"]
["","","","Silent operation","dBA","19","","19","","29"]
["سائل تبريد","GWP","","","","675","","675","","675"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","6.4","","6.4","","6.4"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","9.5","","9.5","","12.7"]
["","التصريف","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["أنظمة التحكم","جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء","","","","ARC466A66","","ARC466A66","","ARC466A66"]
["","جهاز تحكم عن بُعد سلكي","","","","BRC073A1","","BRC073A1","","BRC073A1"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","","1","","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","","1","","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","1","","1","","1"]
["","General safety precautions","","","","1","","1","","1"]
["","Operation manual","","","","1","","1","","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","2","","2","","2"]
["","Remote control holder","","","","1","","1","","1"]
["","Screw bag","","","","1","","1","","1"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1~","","1~","","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","","50","","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","","220-240","","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19.0 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 24 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 5 متر"]