{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":13,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWE-DFR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWE08DAFN5V1R","FWE03DAFN5V1R","FWE04DAFN5V1R","FWE05DAFN5V1R","FWE06DAFN5V1R","FWE07DAFN5V1R","FWE10DAFN5V1R","FWE11DAFN5V1R"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","حقيبة المسامير اللولبية","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","مستقبل الصرف","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","dBA","31.0","32.0","33.0","32.0","30.0","31.0","38.0","40.0"]
["","عالٍ","","","dBA","50.0","42.0","44.0","50.0","50.0","50.0","57.0","59.0"]
["تدفق الماء","التبريد","","منخفض","ل/سا","423","219","218","238","225","324","457","500"]
["","","","عالٍ","ل/سا","702","316","368","461","560","685","937","1,005"]
["","تدفئة","","عالٍ","ل/سا","437","172","230","258","337","437","513","544"]
["","","","منخفض","ل/سا","261","129","186","190","167","261","298","317"]
["","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","عالٍ","كيلو باسكال","10","6","5","8","19","11","14","16"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","5","5","3","3","3","5","6","6"]
["","","التبريد","عالٍ","كيلو باسكال","20","12","11","15","10","19","32","36"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","10","7","4","4","2","2","8","10"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3"]
["","Water","","Inlet","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Outlet","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Power input","عالٍ","","","kW","0.067","0.031","0.032","0.039","0.062","0.065","0.104","0.110"]
["","منخفض","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.03","0.04","0.04","0.03","0.03"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","1,200","797","797","797","997","1,200","1,200","1,200"]
["","","","العمق","mm","610","610","610","610","610","610","610","610"]
["","","","الارتفاع","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["الغلاف","اللون","","","","معدن","معدن","معدن","معدن","معدن","معدن","معدن","معدن"]
["Fan","الضغط الاستاتيكي المتوفر","","عالٍ","باسكال","50","40","50","50","50","50","50","50"]
["","","","منخفض","باسكال","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["استطاعة التبريد (الشروط القياسية)","الاستطاعة الإجمالية بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","2.38","1.22","1.21","1.33","1.24","1.80","2.57","2.81"]
["","","","عالٍ","kW","3.92","1.77","2.06","2.58","3.12","3.83","5.22","5.60"]
["","الاستطاعة الملموسة بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","1.95","1.16","0.99","1.09","1.02","1.48","2.11","2.30"]
["","","","عالٍ","kW","3.22","1.45","1.69","2.11","2.56","3.14","4.28","4.59"]
["استطاعة التدفئة (الشروط القياسية)","الاستطاعة بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","3.22","1.47","2.11","2.16","1.91","2.97","3.39","3.60"]
["","","","عالٍ","kW","4.57","1.96","2.61","2.94","3.84","4.96","5.83","6.18"]
["Current input","High","","","A","0.02","0.01","0.01","0.02","0.03","0.02","0.04","0.05"]
["","Low","","","A","0.02","0.01","0.01","0.01","0.02","0.02","0.01","0.03"]
["Power supply","Type","","","","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50"]
["","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K."]
["","","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K."]