{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RMXS-EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RMXS112E8V1B","RMXS140E8V1B","RMXS160E8V1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","","kW","11.2 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["Heating capacity","Nom.","","","kW","12.5 (2)","16.0 (2)","17.5 (2)"]
["EER","","","","","3.20","2.75","2.87"]
["COP","","","","","3.18","3.07","3.22"]
["Maximum number of connectable indoor units (BP to be connected)","","","","","6","8","9"]
["Indoor index connection","Min.","","","","55","70","80"]
["","Max.","","","","145.5","182","208"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","1345","1345","1345"]
["","","","العرض","mm","900","900","900"]
["","","","العمق","mm","320","320","320"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","120","120","120"]
["ضاغط","نوع","","","","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46","46","46"]
["","Heating","Ambient","Min.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","20","20","20"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","dBA","67","68","70"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","51","52","54"]
["","Heating","","Nom.","dBA","53","54","55"]
["","Night quiet mode","","Level 1","dBA","47","47","47"]
["","","","Level 2","dBA","44.0","44.0","44.0"]
["","","","Level 3","dBA","41.0","41.0","41.0"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","النوع","","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة","وصلة بفلجة"]
["","","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","النوع","","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس"]
["","","","القطر الخارجي","mm","19.1","19.1","19.1"]
["Piping connections","Drain","","Type","","Hole","Hole","Hole"]
["","","","OD","mm","26x3","26x3","26x3"]
["وصلات الأنابيب","طول الأنابيب الإجمالي","النظام","فعلي","م","115","135","145"]
["Piping connections","Level difference","","OU - IU","م","30","30","30"]
["","","IU - OU","Max.","م","30","30","30"]
["","","IU - IU","Max.","م","15","15","15"]
["","Additional refrigerant charge","","","kg/m","See installation manual","See installation manual","See installation manual"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1"]
["","دليل التشغيل","","","","1","1","1"]
["","غطاء المصرف","","","","2","2","2"]
["","مستقبل الصرف","","","","3","3","3"]
["","تجويف المصرف","","","","1","1","1"]
["","أنبوب توصيل الغاز","","","","3","3","3"]
["","العازل","","","","1","1","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1N~","1N~","1N~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.5 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد:  مزود فروع- خارجي: 5 متر / موزع فروع – داخلي: 3متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.5 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد:  مزود فروع- خارجي: 5 متر / موزع فروع – داخلي: 3متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ 19.5 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد:  مزود فروع- خارجي: 5 متر / موزع فروع – داخلي: 3متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: موزع فروع – خارجي: 5 متر / موزع فروع – داخلي: 3 متر / فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: موزع فروع – خارجي: 5 متر / موزع فروع – داخلي: 3 متر / فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: موزع فروع – خارجي: 5 متر / موزع فروع – داخلي: 3 متر / فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(3) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(4) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(4) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(4) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","","(5) - يتم قياس مستويات الصوت في غرفة ماصة للصدى.","(5) - يتم قياس مستويات الصوت في غرفة ماصة للصدى.","(5) - يتم قياس مستويات الصوت في غرفة ماصة للصدى."]
["","","","","","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية"]
["","","","","","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(7) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(8) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","(9) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(9) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(9) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا"]
["","","","","","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية","(10) - بدلاً من الفاصمة المنصهرة، استخدم قاطع الدارة الكهربائية"]
["","","","","","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)"]
["","","","","","(12) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(12) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط","(12) - MSC  تعني الحد الأقصى للتيار أثناء بدء تشغيل الضاغط"]
["","","","","","(13) - EN / IEC 61000-3-12: المعيار الفني الأوروبي / الدولي الذي يحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و75 أمبير لكل طور.","(13) - EN / IEC 61000-3-12: المعيار الفني الأوروبي / الدولي الذي يحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و75 أمبير لكل طور.","(13) - EN / IEC 61000-3-12: المعيار الفني الأوروبي / الدولي الذي يحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و75 أمبير لكل طور."]
["","","","","","(14) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(14) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(14) - Ssc: قوة الماس الكهربائى"]
["","","","","","(15) - الحد الأدنى لقيمة Ssc: المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بأنظمة الجهد المنخفض العامة مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير","(15) - الحد الأدنى لقيمة Ssc: المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بأنظمة الجهد المنخفض العامة مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير","(15) - الحد الأدنى لقيمة Ssc: المعدات التي تتوافق مع المواصفة EN / IEC 61000-3-12: المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بأنظمة الجهد المنخفض العامة مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير وأقل أو يساوي 75 أمبير"]