{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":13,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXB-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXB60BV1B","RXB25B5V1","RXB25B6V19","RXB25B6V1","RXB35B5V1","RXB35B6V19","RXB35B6V1","RXB50BV1B"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","753","550","550","550","550","550","550","753"]
["","","","العرض","mm","855","658","658","658","658","658","658","855"]
["","","","العمق","mm","328","275","275","275","275","275","275","328"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","44","27","26","26","29","28","28","44"]
["ضاغط","نوع","","","","تأرجح كتيم","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","تأرجح كتيم"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-10","","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46","","46","46","","46","46","46"]
["","Heating","Ambient","Min.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","-15","","-15","-15","","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","18","","18","18","","18","18","18"]
["Sound pressure level","Cooling","","High","dBA","","46","46","46","48","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","51","","","","","","","51"]
["","Heating","","High","dBA","","47","47","47","48","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","51","","","","","","","51"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","السعة","","","kg","1.45","0.74","0.74","0.74","1.00","1.00","1.00","1.45"]
["","السعة","","","tCO2Eq","3","1.5","1.5","1.5","2.1","2.1","2.1","3"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["وصلات الأنابيب","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","30","15","15","15","15","15","15","30"]
["Piping connections","Additional refrigerant charge","","","kg/m","","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","","12","12","12","12","12","12"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","سدادة المصرف","","","","","1","1","1","1","1","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]
["","","","","","(1) - تم اختبار كل الوحدات والتأكد من موافقتها للمقياس ISO5151 (وحدة بلا مجاري هوائية) أو ISO13253 (وحدة بمجاري هوائية)","","","","","","","(1) - تم اختبار كل الوحدات والتأكد من موافقتها للمقياس ISO5151 (وحدة بلا مجاري هوائية) أو ISO13253 (وحدة بمجاري هوائية)"]
["","","","","","(2) - إنّ جميع المواصفات عرضةً للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار مسبق.","","","","","","","(2) - إنّ جميع المواصفات عرضةً للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار مسبق."]
["","","","","","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","","","","","","","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]