{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":14,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM20N5V1B9","RXM20N2V1B9","RXM25N2V1B9","RXM25N5V1B9","RXM35N2V1B9","RXM35N5V1B9","RXM42N2V1B9","RXM50N2V1B9","RXM60N2V1B9"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","550","550","550","550","550","550","734","734","734"]
["","","","العرض","mm","765","765","765","765","765","765","870","870","870"]
["","","","العمق","mm","285","285","285","285","285","285","373","373","373"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","32","32","32","32","32","32","50","50","50"]
["Compressor","Type","","","","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","","","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","","","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-10, -10","-10, -10","-10 (4) (5), -10 (4) (5)","-10 (4) (5), -10 (4) (5)","-10, -10","-10, -10","-10 (5) (4), -10 (5) (4)","-10 (5) (4), -10 (5) (4)","-10, -10"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","50, 46","50, 46","50 (4), 46 (5)","50 (4), 46 (5)","50, 46","50, 46","50 (4), 46 (5)","50 (4), 46 (5)","50, 46"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","46","46","46","46","49","49","48","48","48"]
["","Heating","","Nom.","dBA","47","47","47","47","49","49","48","49","49"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","السعة","","","kg","0.76","0.76","0.76","0.76","0.76","0.76","1.10","1.15","1.15"]
["","السعة","","","tCO2Eq","0.52","0.52","0.52","0.52","0.52","0.52","0.75","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["وصلات الأنابيب","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","20","20","20","20","20","20","30","30","30"]
["Piping connections","Additional refrigerant charge","","","kg/m","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","15","15","15","15","15","15","20","20","20"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(1) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B"]
["","","","","","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9","(2) - ممكن فقط كتركيبة معCTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9"]
["ضاغط","نوع","","","","","","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","","","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب"]
["Standard Accessories","Drain cap","","","","","","","","","","3","3","3"]