{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":15,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM20R5V1B","RXM25R5V1B","RXM35R5V1B","RXM42R2V1B","RXM42R5V1B","RXM50R2V1B","RXM50R5V1B","RXM60R2V1B","RXM60R5V1B","RXM71R2V1B"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","552","552","552","734","734","734","734","734","734","734"]
["","","","العرض","mm","840","840","840","954","954","954","954","954","954","954"]
["","","","العمق","mm","350","350","350","401","401","401","401","401","401","401"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","32","32","32","49.0","49.0","49.0","49.0","49.0","49.0","55"]
["ضاغط","نوع","","","","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","50 (4), 46 (5)","50 (4), 46 (5)","50 (4), 46 (5)","50, 46","50, 46","50, 46","50, 46","50, 46","50, 46","46"]
["","Heating","Ambient","Min.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","-15","-15","-15","-15","-21","-15","-21","-15","-21","-15"]
["","","","Max.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","46","46","49","48.0","48.0","48.0","48.0","48.0","48.0","47.0"]
["","Heating","","Nom.","dBA","47","47","49","48.0","48.0","49.0","49.0","49.0","49.0","48.0"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","السعة","","","kg","0.76","0.76","0.76","1.10","1.10","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15"]
["","السعة","","","tCO2Eq","0.52","0.52","0.52","0.750","0.750","0.780","0.780","0.780","0.780","0.780"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["وصلات الأنابيب","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","20","20","20","30","30","30","30","30","30","30"]
["Piping connections","Additional refrigerant charge","","","kg/m","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)","0.02 (for piping length exceeding 10m)"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","15","15","15","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","ملصق الشحن بسائل التبريد","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","ملصقات متعددة اللغات حول غازات الدفيئة المفلورة","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","سدادة المصرف","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["نطاق كفاءة استخدام الطاقة","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(1) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(1) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل"]
["","","","","","(2) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(2) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(2) - انظر الرسم المنفصل لنطاق التشغيل","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية"]
["","","","","","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(3) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]
["","","","","","(4) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(4) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B","(4) - ممكن فقط كتركيبة مع  CTXM*N2V1B، وATXM*N2V1B، وFTXM*N2V1B"]
["","","","","","(5) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9، وFBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9، وADEA*A2VEB·","(5) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9، وFBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9، وADEA*A2VEB·","(5) - ممكن فقط كتركيبة مع CTXM*M2V1B، وATXM*M2V1B، وFTXM*M2V1B، وFVXM*FV1B، وFCAG*AVEB، وFFA*A2VEB9، وFBA*A2VEB9، وFHA*AVEB9، وFDXM*F3V1B9، وFNA*A2VEB9، وADEA*A2VEB·"]
["Standard Accessories","غطاء المصرف","","","","","","","3","3","3","3","3","3","3"]