{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","990","1430","1430","1430"]
["","","","العرض","mm","940","940","940","940"]
["","","","العمق","mm","320","320","320","320"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","70","92","92","92"]
["ضاغط","نوع","","","","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","52","52","52","52"]
["","Heating","Ambient","Min.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","65","66","69","70"]
["","التدفئة","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","46","47","50","51"]
["","Heating","","Nom.","dBA","49","51","52","52"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","السعة","","","kg","2.95","3.75","3.75","3.75"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","السعة","","","tCO2Eq","1.99","2.53","2.53","2.53"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","55","85","85","85"]
["","","نظام","مكافئ","م","75","100","100","100"]
["","","","بدون شحن","م","40","40","40","40"]
["Piping connections","Additional refrigerant charge","","","kg/m","See installation manual","See installation manual","See installation manual","See installation manual"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","م","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","1","1","1","1"]
["","ملصق سائل التبريد لقواعد غاز F","","","","1","1","1","1"]
["","تدابير السلامة الوقائية العامة","","","","1","1","1","1"]
["","ملصق الطاقة LOT10","","","","1","1","1","1"]
["","أغلفة برباط","","","","2","2","2","2"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","3~","3~","3~","3~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["تيار - 50 هرتز","قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA)","","","A","16","16","16","16"]
["Notes","","","","","(1) - حسب ENER Lot 21","(1) - حسب ENER Lot 21","(1) - حسب ENER Lot 21","(1) - حسب ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و أصغر أو يساوي 75 أمبير لكل طور.","(2) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و أصغر أو يساوي 75 أمبير لكل طور.","(2) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و أصغر أو يساوي 75 أمبير لكل طور.","(2) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و أصغر أو يساوي 75 أمبير لكل طور."]
["","","","","","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى"]
["","","","","","(4) - يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على التيارات التوافقية الناتجة عن الأجهزة الموصولة بنظاو الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل ≤ 16 آمبير  لكل طور.","(4) - يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على التيارات التوافقية الناتجة عن الأجهزة الموصولة بنظاو الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل ≤ 16 آمبير  لكل طور.","(4) - يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على التيارات التوافقية الناتجة عن الأجهزة الموصولة بنظاو الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل ≤ 16 آمبير  لكل طور.","(4) - يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على التيارات التوافقية الناتجة عن الأجهزة الموصولة بنظاو الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل ≤ 16 آمبير  لكل طور."]